Правила пользования огнетушителем
Наличие поблизости огнетушителя и умение им правильно пользоваться поможет предотвратить распространение небольшого возгорания и избежать крупного ущерба. Особенностью работы огнетушителей является сравнительная кратковременность их действия, поэтому в случае возникновения пожара необходимо знать, как им правильно пользоваться. 

 Если произошло возгорание: 

- сорвите пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве; 
- выдерните чеку; 
- направьте насадку шланга на очаг возгорания; 
- нажмите курок (рычаг) на огнетушителе; 
- подождите 3–5 с для приведения огнетушителя в готовность; 
- при выходе огнетушащего вещества потушите возгорание. 

Применение огнетушителей должно осуществляться согласно рекомендациям, изложенным в паспортах предприятий-изготовителей. При появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, а также при нарушении герметичности соединений узлов или при неисправности индикатора давления запрещается их эксплуатация. 

Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку. 

 
Если не удалось справиться с огнем в течение первых минут, отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112. 

